**附件1**

**参与督查人员回执表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **隶 属 项 目 名 称** | **职务** | **联系电话** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**附件2**

**建设工程监理规范和建设工程施工质量验收统一标准考核试题**

**满分（100分）**

**一、单选题**(共15题,每题1分，共15分)

1、对于监理单位提出检查要求的重要工序，应经（ ）检查认可，才能进行下道检查认可，才能进行下道工序施工。

A、总监理工程师

B、总代

C、专业监理工程师

D、监理员

2、当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时，应由（ ）组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。

A、质检单位

B、建设单位

C、勘察单位

C、设计单位

3当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由（ ）组织专家论证。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位

4、检验批的质量检验，可根据检验项目的特点在下列抽样方案中选取，说法不正确的是（ ）：

A、计量、计数或计量-计数的抽样方案；

B、一次、二次或多次抽样方案；

C、对重要的检验项目，当有简易快速的检验方法时，选用全数检验方案；

D、根据生产的连续性和生产控制的不稳定性情况，采用调整型抽样方案；

5、对于规模较大的单位工程，可将其（ ）的部分划分为一个子单位工程。

A、具备独立施工条件

1. 能形成独立使用功能
2. 施工难度较大
3. 工程量较大

6、分项工程应由专业监理工程师组织施工单位( )等进行验收。

A、项目专业技术负责人

B、项目专业质量检查员

C、项目技术员

D、专业工长

7、分部工程应由（ ）组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。

A、监理工程师

B、总监理工程师

C、专业监理工程师

D、总监代表

8、工程观感质量评价分为好、一般、差三个等级。质量评价为差的项目，应进行（ ）。

A、返工 B、返修 C、检测鉴定 D、加固处理

9、（ ）单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。

A、建设 B、勘察、设计 C、质检 D、施工

10、（ ）单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

A、建设 B、勘察 C、设计 D、质检

11、单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行（ ）。存在施工质量问题时，应由施工单位整改。

A、竣工验收 B、竣工预验收 C、检查 D、抽查

12、单位工程质量竣工验收记录中的验收记录，由（ ）填写。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、设计单位

13、单位工程质量竣工验收记录中的"验收结论"由验收组共同商定后，由（ ）填写。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、设计单位

14、单位工程质量竣工验收记录中的"综合验收结论"由验收组共同商定后，由（ ）填写。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、设计单位

15、分项工程质量验收记录及检查评定结果应由施工单位（ ）填写。

A、操作者B、专业工长C、项目专业质量检查员 D、项目专业技术负责人

**二、多选题**(共10题,每题2分，共20分，错选、少选均不得分。)

1、建筑工程的施工质量验收可划分为四个层次进行，即（ ）。

A、单项工程 B、单位工程 C、分部工程 D、分项工程 E、检验批

2、单位工程应按（ ）的建筑物或构筑物为一个单位工程。

A、具备独立施工条件 B、能形成独立使用功能 C、且规模较大 D、施工难度较大

3、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按（ ）进行划分。

A、施工缝 B、变形缝 C、工程量 D、楼层 E、施工段

4、分项工程质量验收合格应符合下列规定，说法正确的是：( )

A、所含检验批的质量均应验收合格；

B、所含检验批的质量验收记录应完整。

C、有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

D、主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

E、观感质量应符合要求

5、分部工程质量验收合格应符合下列规定，说法正确的是( )

A、所含分项工程的质量均应验收合格；

B、质量控制资料应完整；

C、有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

D、主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

E、观感质量应符合要求。

6、单位工程质量验收合格应符合下列规定，说法正确的是（ ）

A、所含分项工程的质量均应验收合格；

B、质量控制资料应完整；

C、有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

D、主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

E、观感质量应符合要求

7、当建筑工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理，说法正确的是（ ）

A、经返工或返修的检验批，应重新进行验收；

B、经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，可予以验收；

C、经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和 使用功能的检验批，可予以验收；

D、经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收

8、检验批应由专业监理工程师组织施工单位（ ）等进行验收。

A、操作者 B、专业工长 C、项目专业质量检查员 D、项目专业技术负责人

9、地基与基础分部工程的验收应由（ ）项目负责人和总监理工程师参加并签字。

A、建设单位 B、勘察单位 C、设计单位 D、施工单位

10、施工前，应由施工单位制定（）和（）的划分方案，并由监理单位审核。

A、分部工程 B、单位工程 C、分项工程 D、检验批

**三、简答题**（共5题、每题13分、共65分，以下18题中任选）

1、什么是建设工程监理？

2、报审表中应由总监理工程师签字并加盖执业印章有哪些？

3、开工令签发需要满足哪些条件？

4、报审中的质量证明文件包括哪些？

5、分包单位资格审查中应审查的主要内容有哪些？

6、项目监理机构按什么程序处理施工单位提出的费用索赔？

7、项目监理机构对施工组织设计的审查包括哪些基本内容？

1. 如何审查危险性较大的分部分项专项施工方案？

9、评估报告的审批程序及主要内容是什么？

1. 监理月报的主要内容有哪些？
2. 监理实施细则编制的依据及主要内容是什么？
3. 项目监理机构对专项施工方案实施过程进行控制的职责有哪些？
4. 巡视应包括哪些主要内容？

14、旁站应包括哪些主要内容？

15、平行检验记录的要点？（针对混凝土外观、墙体）

16、混凝土浇筑旁站记录中主要应记录哪些内容？

17、钢筋检验批有哪几项？

1. 监理员在现场主要工作有什么？